[bookmark: _GoBack]附件5
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]建筑施工特种作业违法违规行为记分明细

第一部分　通用违法违规行为记分明细表
1　通用
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	隐瞒不适合从事建筑施工特种作业的疾病或生理缺陷上岗。
	12
	2

	2
	酒后作业或服用影响判断力、操作能力的药物后作业。
	
	7.1

	3
	擅自关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施。
	
	12.1

	4
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]恶劣天气时未按现场要求停止作业。
	
	8.1

	5
	作业人员实习期内擅自独立作业的。
	
	1

	6
	作业前拒绝参加安全技术交底。
	
	3

	7
	使用非载人设备违规运送人员。
	
	12.2

	8
	未正确使用安全防护用具和安全防护服装。
	6
	4

	9
	未办理审批、无监护、无安全措施违规动火作业。
	
	10.2

	10
	高空抛掷物品。
	
	7.2

	11
	作业人员擅自离岗。
	
	7.5

	12
	经过大雨、大雪、台风等恶劣天气后，未对各安全装置进行全面有效检查即使用设备的。
	
	8.2

	13
	发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向施工现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。
	
	15.1

	14
	拒绝或阻挠依法开展监督检查。
	
	5.2

	15
	作业时未选择可靠立足点并采取必要的安全防护措施。
	3
	7.3

	16
	违规进入未授权警戒区域。
	
	10.1

	17
	连续作业时间超过4h且间隔休息时间低于1h。
	
	7.6

	18
	作业期间有接打电话或其他妨碍作业的行为。
	
	7.4

	19
	作业时有违规行为且不服从现场指挥。
	
	5.1

	20
	未能识别现场风险源并采取安全防范措施。
	
	9.1

	21
	作业结束后，未对作业现场的工具、材料进行清理及妥善存放，剩余配件及废旧零部件未按规定清点入库、随意堆放的。
	1
	13

	22
	未完整填写安拆、巡检、交接班、监护、检测等作业记录，或记录存在疏漏、未经签字。
	
	14



第二部　各工种专项违法违规行为记分明细表

[bookmark: _Toc226981191][bookmark: _Toc3884][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: _Toc20258][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: _Toc12805]2　建筑电工
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作
规则条款

	1
	电工作业未按临时用电工程施工方案、供电系统图及施工现场平面图施工的。
	12
	1.3

	2
	施工现场临时用电未采用TN-S系统，且未实行三级配电与二级剩余电流动作保护的。
	
	3.1.1

	3
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]用电设备和线路的安装、巡检、维修、拆除作业时，未严格执行断电、验电、接地、锁箱、挂牌、专人监护流程。
	
	1.2

	4
	总配电箱和分配电箱内的电器设置不符合相关安全技术标准的要求，开关箱未装设或参数不匹配的隔离开关、断路器或熔断器、剩余电流动作保护器，其额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性不相匹配的。
	
	3.1.10

	5
	未检查施工现场临时用电电气装置及保护设施，设备属于带缺陷运转的。
	
	2.3

	6
	当塔式起重机的塔身高于30m时，塔顶和起重臂端部未设置红色信号灯，起重臂根部铰点高度超过50m时未配备风速仪；需要夜间工作的塔式起重机，未设置正对工作面的投光灯；设备基础未做防雷接地，塔机的金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳未与配电系统保护接地导体（PE线）相连，按规定同时未做重复接地。
	6
	3.3.2

	7
	塔式起重机、施工升降机和物料提升机等电动建筑机械其运行与外电架空线路或其他保护设备未保持安全距离。
	
	3.3.1

	8
	施工升降笼每日运行前空载试车时未检查行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构、制动器机构的电器装置，未同步检查进线及随行电缆有无脱皮、裸露和老化，且发现问题未立即停机更换的。
	
	3.3.3

	9
	配电装置设置的分配电箱与开关箱的距离超过30m，开关箱与其控制的用电设备的水平距离已超过3m。
	
	3.1.3

	10
	电缆线路未满足安全技术标准的规定，无短路保护和过负荷保护。采用埋地电缆未加设防护套管并设置标识；临时用电线路（含室内配线）穿越作业通道时，未采取架空或埋地防护措施，存在机械损伤和介质腐蚀的。
	6
	3.2.2

	11
	配电箱、开关箱未标注名称、用途、分路标识及系统接线图，箱门未配锁设专人负责管理；定期检查、维修并记录未按规定签字存档的。
	
	3.1.11

	12
	每台用电设备未设置专用的开关箱，同一个开关箱控制2台及以上用电设备（含插座）的。
	
	3.1.5

	13
	保护接地导体（PE线）未从工作接地、配电室（总配电箱）电源侧中性导体（N）处引出，PE线采用非绝绿/黄双色绝缘导线。PE线上通过工作电流，已装设开关或熔断器，存在断线现象，存在PE线与N线混用的。
	
	3.1.2

	14
	剩余电流动作保护器安装采用接线方法错误的。每天使用前，未启动剩余电流试验按钮试跳一次或逐月检测，发现问题未及时修理或更换的。
	
	3.1.14

	15
	[bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218]施工现场内的井字架、龙门架等机械设备以及钢脚手架和正在施工的在建工程等金属结构，未安装防雷装置，定期检查及维护。防雷装置冲击接地电阻值大于30欧，做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线未同时做重复接地。
	
	3.3.6

	16
	总配电箱未设置专用消防配电线路的。
	
	3.3.5

	17
	动力配电箱与照明配电箱合并设置时，动力和照明未分路配电，且动力开关箱与照明开关箱未分开设置的。
	3
	3.1.4

	18
	配电箱或开关箱进行检查、维修作业时，未断开前一级电源隔离开关分闸断电，或无专人监护并悬挂停电标识牌的。
	
	3.1.12

	19
	易燃易爆场所未使用符合国家标准的防爆型灯具，或施工现场夜间临时照明灯具安装高度低于2.5m的。
	
	2.4

	20
	桩工、焊接、切割机等电动建筑机械用电安全不符合特殊场所限制要求的。
	
	3.3.7

	21
	配电箱或开关箱送电及停电操作顺序错误，即送电时未遵循总配电箱至分配电箱再到开关箱的顺序，停电时未遵循开关箱至分配电箱再到总配电箱的顺序的。
	
	3.1.15

	22
	配电箱、开关箱内的连接线未采用铜芯绝缘导线。导线配置排列和绝缘层的颜色标识不符合安全技术标准的规定，线束外套绝缘管，导线未与电器端子板连接牢固，有外露带电部分的。
	
	3.1.8

	23
	手持电动工具使用前未核查电源电压与设备额定电压是否一致，或发现绝缘损坏、插头接触不良仍继续使用的。
	3
	3.3.4

	24
	配电箱、开关箱的导线进出线口应设置在箱体的下底面，未配置固定线卡，进出线未加绝缘护套并成束卡固定在支架上，与箱体直接接触。电源进线端采用插头和插座做活动连接，其外形结构未设置防雨、防尘措施，防雨棚（盖）制作未采用绝缘材料的。
	
	3.1.9

	25
	配电箱、开关箱的箱体尺寸与箱内电器安装板面电器安装数量和尺寸未满足安全技术标准的要求，分设的N端子板与金属电器安装板未做绝缘连接，PE端子板与金属电器安装板未做电气连接的。
	
	3.1.7

	26
	用电设备和线路定期检查未复核测定接地电阻、绝缘电阻、剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数的。
	
	3.1.17

	27
	配电箱或开关箱未安装端正、牢固的；设置场所不符合干燥、通风、常温要求；周围未预留2人同时作业空间和通道，堆放妨碍操作、维修物品、存在灌木杂草。
	1
	3.1.6

	28
	施工现场停止作业超过1h，未将动力开关箱断电并上锁；配电箱、开关箱内随意放置杂物，随意搭接其他用电设备。
	
	3.1.13

	29
	暂时停用设备的开关箱，未切断电源隔离开关并关门上锁；或切断楼层移动电气设备电源后未实施安全保护措施的。
	
	2.2

	30
	将电工绝缘工具、检测仪器仪表挪作他用，或使用未经定期检查或校验合格的工具及仪表的。
	
	2.1

	31
	隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所及灯具离地低于2.5m场所照明，安全电压选用的电源电压大于36V的；易触及带电体场所的照明，安全电压选用的电源电压大于24V的；导电良好地面、锅炉、金属容器等受限空间内的照明，安全电压选用的电源电压大于12V的。
	
	1.4

	32
	架空线未采用绝缘导线或电缆，且相序排列未符合规定；架空线设置与相邻线路或固定物的距离未满足安全技术标准；架空线未设置短路保护和过负荷保护。
	
	3.2.1

	33
	发电机与外电系统未设置带可见分断点的专用隔离开关。
	
	3.2.3

	34
	未按规定填写施工安全用电隐患整改记录及设备线路故障处理记录。
	
	4.1

	35
	配电装置和变压器每班巡查次数少于一次，或每周巡查次数少于一次；配电设施接地装置每半年检测少于一次；剩余电流动作保护器、PE线导通情况每月检测次数少于一次。
	
	4.3

	36
	临时用电工程定期检查中发现的安全隐患未及时处理，且未按规定履行复查验收手续。
	1
	4.2



[bookmark: _Toc29251]3　建筑架子工（普通脚手架）
	[bookmark: _Hlk224653264]序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	脚手架搭设与架空输电线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施；在输电线路正下方放置脚手架材料。
	12
	1.7
2.1.1

	2
	[bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK365][bookmark: OLE_LINK364]脚手架作业层物料大量堆积，或物料集中堆放的。
	
	1.6

	[bookmark: _Hlk224653295]3
	架体搭设前未对基础进行检查验收，脚手架基础不满足平整坚实及承载力和变形要求，排水措施不到位。
	
	2.1.3

	4
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施；或脚手架作业层、每3层或高度不大于10m处未采取水平防护措施。
	
	3.2.6

	5
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]未按照交底要求参数设置扫地杆、连墙件、剪刀撑、斜杆、防护栏杆、挡脚板等措施；脚手架立杆间距、水平杆步距未按交底的设计参数进行搭设。
	6
	3.2.1
3.2.3

	6
	悬挑脚手架搭设时，悬挑钢梁锚固不牢固、锚固段与悬挑端长度比例不符合要求、悬挑脚手架立杆底部未与悬挑钢梁可靠连接、悬挑钢梁未根据脚手架立杆间距进行设置的。
	
	3.2.8

	7
	脚手架作业层未满铺脚手板，或铺设不稳固、不可靠；脚手板伸出横向水平杆的长度大于200mm；钢脚手板未配置自锁装置或未与作业层水平杆锁紧。
	
	3.2.5

	8
	脚手架拆除作业过程中，架体悬臂段高度超过2步架时，未加设临时拉结；或分段拆除时，对未拆除部分未采取加固措施就进行架体拆除。
	
	3.3.4

	9
	架体拆除未按自上而下顺序按步逐层进行；同层杆件和构配件未按先外后内的顺序拆除；提前拆除连墙件、剪刀撑、竖向斜杆等杆件。
	
	3.3.6

	10
	脚手架作业区域覆盖范围内未清除易燃物品，未采取覆盖措施。
	3
	2.1.4

	11
	拆除作业时，上下垂直交叉作业。
	
	3.3.5

	12
	未对脚手架材料及构配件进行检查，或所用材料、构配件产品质量不合格。
	
	2.2

	13
	支撑脚手架可调底座和可调托撑的调节螺杆插入脚手架立杆内的长度小于150mm。
	
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]3.2.9

	14
	支撑脚手架未自下而上按步逐层搭设，或水平杆未按步距沿纵横方向通长连续设置，未与相邻立杆连接稳固。
	3
	3.2.9

	15
	支撑脚手架在安装过程中未采取防倾覆措施。
	
	3.2.9

	16
	每搭设完成一步架体后，未及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度；脚手架扣件未拧紧。
	
	3.2.2

	17
	未对架体进行检查验收，导致主要受力杆件、剪刀撑、连墙件等存在缺失、松动或架体明显变形。
	1
	3.2.10

	18
	高处作业使用的工具未系挂牢靠，或未装入工具袋中。
	
	1.4

	19
	不同材质的脚手架材料混用。
	
	1.4

	20
	在未固定构件上进行作业或通行。
	
	1.5

	21
	脚手架拆除后的材料与构配件未及时运至地面，或材料未及时整理，未分类堆放。
	
	3.3.9

	22
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]雨、雪、霜后上架作业未采取有效的防滑措施，未清除积雪（霜）。
	
	2.1.5

	23
	材料及构配件堆放高度不符合稳定性要求。
	
	3.1.3



[bookmark: _Toc16859][bookmark: _Toc11709]4　建筑架子工（附着升降脚手架）
	[bookmark: _Hlk234575118][bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK287]序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	脚手架位于雷电暴露区未将架体与建筑结构的避雷系统做电气连接。
	12
	3.4.3

	2
	未对架体结构、附着支座、防倾覆装置、防坠落装置、同步控制装置等构配件进行详尽检查；构配件存在变形、损坏、锈蚀等现象；构配件的规格与型号不符合设计和专项方案交底要求。
	
	2.4

	3
	脚手架升降作业完成后，未实施架体的附着固定；或架体上部悬臂高度超过架体全高的2/5或6m时未采取加固（拉结）措施。
	
	3.5.4
3.5.8

	4
	防倾覆、防坠落或同步控制装置失效或损坏。
	
	3.5.2

	5
	夜间进行附着式脚手架安装、升降、拆除作业。
	
	1.2

	6
	脚手架与架空输电线路之间安全距离不符合规范要求且未采取防护措施；在输电线路正下方放置脚手架构件、单元。
	
	1.4

	7
	架体上部物料堆放杂乱、大量堆积。
	6
	1.6

	8
	架体安装过程中附着装置未安装时，未设置临时拉结措施。
	
	1.8

	9
	升降作业前未对防坠落装置的灵敏性进行手动触发确认。
	6
	2.5

	10
	搭设、升降、拆除作业时未设警戒区、无专人监护；升降作业、拆除作业无专人统一指挥，缺乏统一信号，作业人员未保持可靠联络。
	
	1.10

	11
	作业工具未装入包内或系挂牢靠；将工具、材料放置在临边、悬空区域；作业过程中抛掷工具、材料。
	
	1.3

	12
	在无防护措施条件下进行垂直交叉作业。
	
	1.12

	13
	搭设工序未遵循方案和交底要求；未遵循“自一端向另一端延伸、自下而上逐步逐层”的要求；未及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆水平度。
	3
	3.1.1

	14
	在未固定构件上进行作业或通行。
	
	3.1.2

	15
	每班作业前，未检查上一班次搭设情况，未对架体杆件、连墙件、脚手板、防护装置的安装及连接情况进行检查确认。
	
	3.1.3

	16
	搭设、升降、拆除作业前未清除作业层堆放物，未核查架体荷载；未清理作业区域障碍物、杂物。
	
	1.7
3.5.1.2

	17
	脚手板、翻板未可靠固定。升降作业结束后，未恢复、检查确认脚手板、翻板。作业层边缘与结构外表面间距大于150mm时，未采取防护封闭措施。
	
	3.2.6
3.4.2
3.5.5

	18
	升降、拆除作业前未对架体稳定性、停层装置和附着支座可靠性进行检查确认。
	
	3.5.1.1
3.6.1.1

	19
	附着支座安装后未进行检查。
	
	3.4.2

	20
	架体拆除未按“先装后拆、后装先拆”顺序进行；同层杆件与构配件未按先外后内顺序拆除；悬臂段高度超过2步或悬挑长度大于2m，未加设临时拉结或加固措施；分段拆除时，未对未拆除部分采取加固措施；每班作业完成下班时，未将未拆除完毕架体与结构做可靠连接。
	1
	3.6.2.1
3.6.2.3

	21
	附着支座（含停层装置）及连墙件未随架体单元逐层、同步进行拆除；或先将附着支座及连墙件整层或多层拆除后，再拆除架体；拆除作业中使用重锤敲击或撬别方式操作。 
	
	3.6.2.2
3.6.2.5

	22
	材料或构配件发生损坏、变形，未及时进行修复或更换。
	
	4.2

	23
	脚手架单元材料在地面放置时未采取防倾倒措施。
	
	1.13

	24
	未确认脚手架作业区域内的易燃物品已清理，或采取可靠覆盖措施。
	
	2.2

	25
	电气线缆未绝缘包扎，未设置防雨、固定措施。
	1
	3.2.10

	26
	未按规定对附着升降脚手架螺栓连接件、升降设备、防倾覆装置、防坠落装置、电气设施、同步控制系统等进行维护保养。
	
	4.1.2



[bookmark: _Toc12006]5　建筑架子工（高处作业吊篮）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	吊篮未安装安全锁，安装、使用超过标定期限、到期未检验或检验不合格的安全锁。
	12
	1.1

	2
	安全绳未独立固定于建筑物可靠位置。
	
	1.2

	3
	擅自对吊篮结构、构件进行改造加工或使用不同规格及型号的构配件。
	6
	2.2.2

	4
	安装作业时，使用悬挑支架、悬吊平台等主要结构件存在危及结构安全的变形、锈蚀等。
	
	2.2.4

	5
	使用的钢丝绳型号、规格和长度与使用说明要求不符。
	
	2.2.6

	6
	异型悬挂装置和悬吊平台的安装、拆除不符合使用说明书或专项方案的要求。
	
	3.1.30

	7
	拆除作业时，悬吊平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前，拆除配重。
	
	3.3.3

	8
	吊篮安拆时，吊篮内作业人员超过2人。
	3
	1.4

	9
	未规范佩戴安全带，安全绳、锁绳器与安全带的配套使用不符合要求。   
	
	2.3.3

	10
	同一台吊篮的两组悬挂装置端部吊点之间的安装距离小于悬吊平台两吊点之间间距，误差超过50mm。
	
	3.1.9

	11
	悬吊平台的组装长度不符合产品说明书要求。
	
	3.1.13

	12
	未安装上行程限位装置，或安装在钢丝绳上端的上行程限位触发装置未紧固可靠，其与钢丝绳悬挂点的距离小于0.5m的安全距离。 
	
	3.1.22

	13
	安装作业前，未对高处作业吊篮各部件进行清点、核对与检查。
	1
	2.3.4

	14
	作业人员存在从建筑物顶部、窗口或其他孔洞处出入吊篮或其他容易造成人员伤亡的违章操作行为。
	
	3.1.1

	15
	配重损坏，无质量标志，且无防止随意移动的措施。
	
	3.1.5

	16
	前后支架与支撑面的接触不稳定牢固，前支架的上立柱与下立柱未安装在同一铅垂线上。
	1
	3.1.6

	17
	未使用具有防脱绳功能的索具螺旋扣，加强钢丝绳的张紧度不足。
	
	3.1.8

	18
	悬吊平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求。
	
	3.1.14

	19
	悬挂机构或悬吊平台连接螺栓松动、缺失或不匹配。
	
	3.1.15

	20
	钢丝绳绳端固定未采用金属压制接头、自紧楔形接头等安全等级形式接头的。
	
	3.1.21

	21
	工作钢丝绳与安全钢丝绳安装在悬挂机构横梁前端同一悬挂点上。
	
	3.1.22

	22
	重锤重量小于5kg，吊篮工作时重锤底部至地面高度不符合要求。
	
	3.1.25

	23
	安全绳与女儿墙或建筑结构转角接触处未采取有效防护措施。
	
	3.1.27

	24
	滑轮无钢丝绳防脱装置，钢丝绳与吊篮结构摩擦。
	
	3.1.28

	25
	电气系统及电控箱安装不符合JB/T11699要求，电控箱按钮、开关等操作元件损坏或不灵敏。
	
	3.1.30

	26
	手动滑降装置不起作用或手动滑降手柄缺失。
	
	3.2.3

	27
	安拆作业结束后，未将吊篮降至地面，而将其悬停于空中。
	
	4.1

	28
	安拆作业完毕后，未切断吊篮主电源，未将电气控制柜开关关闭并上锁。
	
	4.2



[bookmark: _Toc30865][bookmark: _Toc16635]6　建筑起重司索信号工
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	起吊载荷超过额定起重量仍指挥作业的。
	12
	3.1.2

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk234573195]2
	使用存在变形、裂纹、电弧焊灼伤痕迹，或已达到报废标准的吊索具进行吊装作业。
	
	3.1.10
3.2.11

	3
	[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]单榀钢桁架等预制件安装未采取防失稳措施。
	
	3.4.4

	4
	绑扎作业所用吊索、卡环、绳扣等吊具规格、型号的选用不符合专项施工方案要求。
	6
	2.3

	5
	试吊过程中发现制动失效、设备晃动等异常仍强行起吊。
	
	3.1.5

	6
	使用补焊或达到报废标准的吊钩。
	
	3.2.12

	7
	使用不符合标准的滑轮，卷筒无钢丝绳防脱装置。
	6
	3.2.13

	8
	在指挥起吊物时，未使用国家标准旗语或手势信号，擅自采用非标准信号；信号不明确时即指挥启动操作。
	3
	1.1

	9
	起重机在邻近架空输电线路进行施工作业或于其下方通行时，未保持规定的安全距离。
	
	1.3

	10
	指挥人员使已吊起的构件长时间停滞于空中。
	
	3.1.6

	11
	塔式起重机安装作业中未实施统一指挥，指挥信号不明确。
	
	3.2.1

	12
	起重机械吊钩的吊点与吊重重心未处于同一条铅垂线上，致使吊重失去平衡。
	
	3.2.2

	13
	起重吊装作业前，未检查所使用的机械、滑轮、吊具和地锚的安全性能等。 
	1
	2.1

	14
	[image: ]起吊前，未对起重机钢丝绳及连接部位进行检查。
	
	2.2

	15
	卷扬机使用前未核查棘轮装置、制动器及齿轮啮合状况，或操作存在故障的卷扬设备。
	
	2.5

	16
	未在使用前对倒链、手扳葫芦进行检查，或使用了存在锈蚀、裂纹等损伤的器具。
	
	2.6
2.7

	17
	指挥建筑起重机械实施斜拉、斜吊，或起吊埋设于地下、凝固于地面内的重物以及其他重量不明的物体。
	
	3.1.3

	18
	起吊重物时，绑扎不平稳或不牢固；在重物上堆放或悬挂零星物件；易散落物件未使用专用吊笼进行吊运；未按标记位置进行绑扎；吊索水平夹角小于30度；吊索与物件棱角之间未加设保护垫料。
	
	3.1.4

	19
	严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。
	
	3.1.7

	20
	暂停作业时，未对未稳定的构件采取临时固定措施；永久固定未经检查确认即擅自解除临时固定。
	
	3.1.9

	21
	白棕绳、钢丝绳及纤维绳索的使用不符合规范要求。
	
	3.1.11

	22
	滑轮和滑轮组、卷扬机、倒链、手扳葫芦、千斤顶等起重吊装设备的使用不符合其产品使用说明书和规范要求。
	
	3.1.12

	23
	构件码放荷载超过地面承载能力；构件码放超过规定高度；大型构件码放无固定措施。
	
	3.1.13

	24
	使用钢丝绳时，采用打结方式系结吊物；吊索中间存在接头；环形吊索的接头数量超过一处。
	
	3.2.7

	25
	钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。
	
	3.2.9

	26
	钢结构堆放场地不平整，致使构件发生变形；构件多层堆放时未采取防倾覆措施，存在倾倒风险。
	1
	3.4.2

	27
	高空吊装屋架、梁以及采用斜吊绑扎方式吊装柱时，未在构件两端绑扎溜绳。
	
	3.1.8

	28
	使用完毕后，钢丝绳吊索应存放在干净、干燥、无腐蚀通风良好且有遮挡的场所。
	
	4.5


[bookmark: _Toc30988][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK130]7　建筑起重机械司机（塔式起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	[bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367]违反起重吊装“十不吊”原则进行指挥或操作。
	12
	3.1.1

	2
	未按规定对塔式起重机安全保护装置进行检查、维护、校验，未确认完好即投入使用。
	6
	2.4

	3
	安全装置报警后未停机排险，无视报警带病作业。
	
	3.2.7

	4
	设备修理、调整、保养期间未按规定停止作业，边修边用、冒险作业。
	
	3.1.5

	5
	起重机械每班作业前未按安全技术规范开展空载试验。
	3
	2.5

	6
	未按规范要求进行试吊。
	
	3.2.3

	7
	吊运时突然加速、制动或剧烈变向。
	
	3.2.4

	8
	使用限位装置代替制动，拆除、屏蔽安全装置。
	
	3.2.6

	9
	作业后未将设备置于安全位置，切断电源，设置防护。
	
	4.1.1

	10
	未按说明书实施各级保养与经常性检查。
	1
	1.3

	11
	起吊前未鸣铃、示警，通知人员撤离危险区。
	
	3.2.1

	12
	起吊物长时间悬挂空中，停工、休息时未降至安全位置。
	
	3.1.4

	13
	未了解施工现场的作业环境（如输电线，群塔作业），未在作业中应采取相应的措施。
	
	3.2.5

	14
	作业前未检查司机室视野，未消除遮挡盲区。
	
	2.1.2



[bookmark: _Toc6971][bookmark: _Toc22558]8　建筑起重机械司机（桥式、门式起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	违规拆除、破坏建筑起重机械的安全装置。
	12
	3.10

	2
	起重机轨道及基础存在变形、沉降现象，止挡装置失效。
	
	2.1.2

	3
	[bookmark: OLE_LINK361][bookmark: OLE_LINK362]违反起重吊装“十不吊”原则进行指挥或操作。
	12
	3.7

	4
	起吊载荷达到额定起重量90%及以上时，未按规程执行试吊程序（即将负载吊离地面200至500mm并进行全面检查），而直接起吊。
	6
	3.4

	5
	吊运易燃、易爆、有毒等危险物品时，未经安全主管部门审批批准，或未采取相应安全措施。  
	
	3.1

	6
	作业过程中设备发生故障时，未及时将被吊物放置于安全区域，或带故障强行继续作业。
	
	5.2

	7
	作业中人员自一台门（桥）式起重机跨越至另一台门（桥）式起重机，或在吊物下方停留、作业或穿行。
	
	3.6

	8
	作业时，未核查吊具索具情况就进行作业的。
	
	2.2.5

	9
	作业人员违反安全施工强制性标准或者相应工种操作规则进行作业被制止而不停止作业的。
	
	1.4

	10
	作业前，未执行空载试运转操作，亦未检查并确认各机构运转正常、制动装置可靠、各限位开关灵敏有效。
	3
	2.4.1

	11
	作业结束后，桥式起重机未将小车停放在两条轨道中间位置，吊钩未提升至上限位置，或仍悬吊重物。
	
	4.2

	12
	吊运路线从人员、设备、脚手架及在建工程上方通过；空车行走时，吊钩离地面高度不足2m。
	
	3.2

	13
	作业前未对机械结构外观，各连接件、绳卡紧固情况，钢丝绳外表等进行检查；或在发现异常情况后仍继续作业。
	
	2.2.1

	14
	操作未经验收的桥、门式起重机。
	
	1.3

	15
	起重机行走时，发现偏移未及时停止作业。
	1
	3.5

	16
	作业后，未进行例行保养，未清理轨道及作业区域杂物；或未检查钢丝绳磨损、连接件紧固情况。
	
	4.4

	17
	作业结束后，未将控制器复位至零位、未断开总电源，或未锁闭操作室门窗。
	
	4.3

	18
	作业后，未将门式起重机停放在停机线上，用夹轨器锁紧。
	
	4.1

	19
	作业后，未对露天作业的起重机，设置抗风防滑装置的。
	
	4.5

	20
	吊运作业中遇突发危险情况时，未立即鸣号或鸣长铃示警。
	
	5.1

	21
	吊运重物应平稳、慢速，行驶中不得突然变速或倒退；或两台起重机同时作业时，未保持5m以上安全距离。
	
	3.3





[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: _Toc28300][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: _Toc29699]9　建筑起重机械司机（履带式、轮胎起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	未核实设备运行路线及作业位置承载能力是否符合方案规定。作业时未核实与输电线路的安全距离，在安全距离不足区域违规进行作业。
	12
	2.1.3

	2
	起重机械违规进行长距离负载行驶，或在负载行驶过程中起重量超过额定值的70%、起重臂未正确置于行驶方向的正前方、载荷离地高度超过500mm。
	
	3.3.1
3.3.2

	3
	违反起重吊装“十不吊”原则进行指挥或操作。
	
	3.1.1

	4
	双机抬吊作业时，起重荷载超过两机总额定起重量的75%，单台起重设备的负荷量超过额定起重量的80%。
	
	3.2.6

	5
	在停工、休息或中途停电时，未将重物卸下，使重物长时间悬在空中。
	6
	3.1.4

	6
	使用限位装置代替制动装置，擅自拆除、屏蔽设备安全装置。
	
	3.1.6

	7
	当轮胎式起重机进行作业时，支腿未完全落地、轮胎未脱离地面，或支腿下方未铺设合格防滑垫板，机身水平度不符合规定要求。
	
	3.2.3

	8
	仪表显示异常或操纵手柄/踏板存在卡滞现象时，强行启动设备开展作业。
	
	3.2.8

	9
	吊运重物过程中使其从人员上方通行，或吊运高度距离障碍物不足0.5m。
	
	3.2.7

	10
	夜间吊装作业时，作业区域未设置充足的照明设备，照明未覆盖吊装全过程及警戒区，在照明不足的情况下作业。
	
	1.2

	11
	检查作业位置视线情况，玻璃不平整，未清洁，影响司机视线。
	3
	2.1.2

	12
	未对钢丝绳的磨损与断丝状况进行检查，亦未确认绳卡连接是否牢固。未能检查随车吊具、索具、防滑垫板等设备是否处于完好状态。
	
	2.2.2

	13
	未对各操纵手柄、踏板的灵活可靠性及仪表显示的正常性进行检查。
	
	2.2.3

	14
	设备检查过程中，未确认燃油及润滑油储量是否充足即擅自启动作业。
	
	2.2.4

	15
	在操作控制手柄时，未从零位开始推到所需挡位，突然制动或越档操作。
	
	3.1.3

	16
	在运行中进行修理、调整和保养工作，带电检查（除必要情况外）。
	3
	3.1.5

	17
	作业前试吊发现重物绑扎不牢固或起重机制动异常等问题，仍强行继续起吊操作。作业前未执行试吊程序，或试吊过程中被吊物离地高度超过200～300mm。
	
	3.2.2

	18
	起升、回转、变幅、伸缩臂动作急停急启。带载自由落钩，重物下降未使用动力控制。带载作业时，伸缩起重臂（设计允许的特定工况除外）。
	
	3.2.4

	19
	吊装作业未选用合适的吊索具，吊点设置不符合方案要求或随意更改吊点。起吊物件未绑扎牢固，棱角处未设置衬垫等保护。
	
	3.2.5

	20
	停机时，未能将支腿完全收回并锁定、起重臂收回至规定位置、吊钩提升至安全位置、操纵手柄置于零位、切断电源并关闭发动机。
	
	4

	21
	未检查起重机安全装置是否完好。
	1
	2.2.1

	22
	司机未做好保养和检查工作，在日常的保养维护中司机未认真执行“十字”作业法（清洁、润滑、调整、紧固、防腐），确保设备正常运转。
	
	1.1

	23
	操作室内未保持整洁，各平台存放易燃物和妨碍操作的物品。
	
	2.1.1

	24
	作业前未鸣笛示意，确认周围环境安全后方可操作。
	
	3.2.1



[bookmark: _Toc7757][bookmark: _Toc14349]10　建筑起重机械司机（汽车起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	未严格遵从起重吊装“十不吊”原则。
	12
	3.1

	2
	在吊装作业期间擅自调整支腿或支腿未按照说明书要求进行伸展。
	
	3.13

	3
	作业前，未检查作业场地地基承载力是否满足作业要求，针对松软地面未使用路基板或枕木等铺垫。
	6
	2.3.1

	4
	吊装作业时严禁在负载状态下进行起重臂伸缩操作（设计允许的特定工况除外）。
	
	3.4

	5
	结构件存在变形、裂纹、开焊等问题；钢丝绳存在断丝、断股、压扁、锈蚀等问题；吊钩存在裂纹、磨损超限、防脱钩装置破损等问题；滑轮有开裂、变形、缺口、过度磨损等问题；卸扣有弯曲、扭曲变形、裂纹等问题。
	
	2.1

	6
	吊装作业前未对作业区域与地下管线、沟坑、高压线等设施的安全距离进行核实；未确保吊臂回转半径及支腿伸展空间符合安全要求。
	6
	2.3.2

	7
	起重量达到起重机额定载荷90%及以上时，下落起重臂，未低速平稳操作。
	
	3.15

	8
	吊重物下降未通过动力系统进行控制，存在带载自由落钩。
	3
	3.3

	9
	起吊大型、重型构件时未进行试吊操作。
	
	3.8

	10
	吊装作业过程中吊物经人员上方通行或悬停。
	
	3.11

	11
	起吊作业利用限位装置停车。
	
	3.12

	12
	作业现场存在非作业人员进入警戒区域。
	1
	2.3.3

	13
	液压系统存在泄漏；各仪表、指示灯、安全装置（力矩限制器、高度限位器、幅度指示器、回转限位器等）失效；支腿伸展不正常，未锁止可靠。
	
	2.2

	14
	吊装作业时，起升、回转、变幅、伸缩臂等动作，存在急停急启；关闭或人为破坏安全装置。
	
	3.2

	15
	作业完成后，操作杆未置于空挡位置。
	
	4.2

	16
	作业完成后，起重臂未缩回原位、支腿未收回并锁定。
	
	4.2

	17
	作业完成后，吊钩未落地或未采取规定措施。
	
	4.2

	18
	作业完成后，发动机未关闭；操作室门窗未锁好。
	
	4.2

	19
	作业完成后，制动系统未处于驻车制动状态。
	
	4.3



[bookmark: _Toc28819][bookmark: _Toc226981201][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]11　建筑起重机械司机（施工升降机、物料提升机）
	[bookmark: _Hlk227226146][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK25]序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	使用未经安装作业后监督检验与验收或验收不合格且未按规定办理使用登记备案的设备。
	12
	1.1

	2
	使用的防坠安全器不符合规范要求的。
	
	1.2

	3
	使用超过国家规定使用年限的设备。
	
	1.3

	4
	使用上行程限位开关自动碰撞的方法停机的。
	6
	1.4

	5
	当遭遇可能影响设备安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或设备停工超过6个月时，未重新组织验收即使用设备的。
	
	3.14

	6
	设备维修、保养过程中，擅自操作设备运行的。
	6
	3.13

	[bookmark: OLE_LINK19]7
	当发现设备的主要受力构件存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊现象，或连接螺栓、销轴缺失或失效时，未及时停机并通知整改的。
	
	3.4

	8
	每班首次运行前，未进行停车制动性能验证或空载运行试验。
	3
	1.6

	9
	每日开工前或每次升节后，未按规定程序开展设备综合检查和试运行检查。
	
	1.7

	10
	使用未排除安全隐患的施工升降机、物料提升机的。
	
	3.5

	11
	特殊情况下离开设备时，未将设备停靠至最底层、关闭电源并锁闭吊笼门的。 
	
	3.17

	12
	运载乳化沥青、强酸、强碱、溶液、易燃物品或其他特殊物料时未采取相应的安全措施的。
	
	3.9

	13
	钢丝绳存在磨损、断丝、变形、锈蚀等情况，且已达到报废标准的。
	
	3.16

	14
	吊笼内未按规定悬挂安全操作规则，未存放有效的灭火器的。
	1
	1.5

	15
	笼顶操作时，未系安全带的和未将安全带锁扣至吊笼专用锚点的。
	
	3.11

	16
	作业结束后，施工升降机、物料提升机未降至最底层停放，控制开关未复位至零位切断电源的。
	
	4.1

	17
	作业结束后，施工升降机、物料提升机降至最底层停放，配电箱未完成上锁，或未妥善锁闭吊篮门及地面围栏门的。
	
	4.2

	18
	作业结束后，施工升降机、物料提升机停放至最底层，卷扬机卷筒上最终缠绕的钢丝绳不足3圈，且卷筒存在乱绳现象的。
	
	4.3

	19
	每日未按规定记录设备运行参数及故障情况的；未履行交接班程序，未记录每日使用前检查结果的。
	
	4.4

	20
	每天开工前和每次换班前检查发现问题未及时报告的。
	
	2.3

	21
	擅自拆除或改装人脸识别系统，私自替换司机的。
	
	3.6

	22
	设备使用脱皮、裸露的电线、电缆的。
	
	3.15

	23
	未定期对设备润滑油进行检查，润滑油液位略低于标准的。
	
	2.1.10

	24
	地面防护围栏内存在少量杂物，未及时清理的。
	
	2.1.3



[bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc24769][bookmark: _Toc23764][bookmark: _Toc24967]12　建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	未进行配平开始爬升（降节）作业，或未正确使用顶升横梁防脱装置，未随时检查套架运行情况。
	12
	3.1.5

	2
	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]塔机在爬升（降节）过程中违反说明书要求进行回转动作。
	
	3.1.7

	3
	作业中安全装置提示报警后未立即停止并采取相应措施。
	6
	1.3

	4
	被吊运的物体绑扎位置不符合要求。
	
	3.1.1

	5
	作业过程中发现的结构件变形、裂纹和非原制造厂家许可零部件等异常情况未立即报告。
	
	3.1.2

	6
	作业完成后未检查结构件完好状态，未确认连接件处于有效状态。
	
	4.1.1

	7
	作业完成后未确认安全装置处于有效状态。
	
	4.1.2

	8
	维护作业完成后未进行空载和载荷试验并记录。
	
	4.3

	9
	对于需要断电作业的项目未明确告知当班司机并检查总电源、急停按钮。
	3
	2.2.3

	10
	[bookmark: OLE_LINK22]吊装作业前未进行试吊，试吊时被吊物距离地面高度不符合200mm～300mm。
	
	3.1.4

	11
	检查运动部件前未确认检查人员的安全、未通知当班司机停止作业并切断电源。
	
	3.2.4

	12
	突发停电时，未立即将各控制器手柄扳回零位并立即上报情况。
	
	5.1

	13
	发现塔式起重机结构件变形、裂纹或连接件松动、脱落等结构失稳险情，未立即停止作业、发出警报信号。
	
	3.2.3
5.2

	14
	发生部件坠落、吊索具断裂等险情，未立即停止作业，未划定危险警戒区、允许人员靠近，未经检查确认安全即复工。
	
	5.3

	15
	夜间进行安装、拆卸作业，未确认照明充足。 
	1
	1.2

	16
	未掌握安、拆作业流程和本人工作内容（掌握作业工位的工作内容、熟悉作业工序及作业配合要求）。
	
	2.1.2

	17
	未对前序安装工作进行检查，未满足后续工作需要（例如：检查作业所需机械设备和作业工具，清点零部件是否齐全，检查结构件外观无变形、裂纹、开焊等缺陷）。
	
	2.1.1

	18
	爬升作业前未检查液压系统、压力表、操作手柄，或未对油缸进行空载试验。
	
	2.1.3

	19
	爬升前未松开电缆。
	1
	2.1.4

	20
	未清点作业所需工具数量，或未检查质量是否满足作业要求。
	
	2.2.1

	21
	作业中未互相配合、规范作业。
	
	3.1.3

	22
	操作液压系统时未关注压力表数值、液压系统是否出现异常。
	
	3.1.6

	23
	作业需中断时未采取有效的措施保证设备处于安全状态。未确认临时固定装置安全有效。
	
	3.1.8

	24
	维护作业的周期、方法未满足使用说明书的要求。
	
	3.2.1

	25
	维护作业中未与当班司机保持通讯联络畅通。
	
	3.2.2

	26
	对电气系统的检查未切断电源、悬挂警示标志，未安排专人监护或带电作业。
	
	3.2.5

	27
	液压系统维修前未释放系统压力。
	
	3.2.6

	28
	在更换零、部件时随意放置，存在坠落伤人风险。
	
	3.2.7

	29
	零部件码放不稳固。
	
	4.2.1

	30
	拆卸后的构件在现场存放未采取有效防护措施。
	
	4.2.2


[bookmark: _Toc24008][bookmark: _Toc30008]
[bookmark: _Toc179][bookmark: _Toc2212]13　建筑起重机械安装拆卸工（桥式、门式起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	作业中发现结构件变形、裂纹、连接件松动或脱落等结构失稳险情时，未立即停止作业的。
	12
	5.2

	2
	在安拆作业中未对辅助装置进行验收就进行作业的。
	
	2.8

	3
	违反起重吊装“十不吊”原则进行指挥或操作。
	
	1.4

	4
	作业中止时未对已安装部分实施有效固定，或拆卸过程中未对未拆除部分实施可靠固定措施的。
	6
	3.1.2

	5
	在安拆作业前，未对各部分机构进行正常可靠性检查，或发现故障后未予排除即开始拆卸作业的。
	
	2.3
3.3.1

	6
	安拆过程中，未对周边环境进行勘察，导致出现周边环境因素影响安拆作业的。
	
	2.9

	7
	安拆作业中，违反安全规程指挥辅助起重设备作业的。
	
	3.1.1

	8
	作业前未掌握设备性能及安拆技术要求，不服从统一指挥、违章作业的。 
	
	2.5

	9
	安拆作业中未按规范使用吊索具，或作业人员在构件、吊物下方停留、通行。
	3
	3.1.4

	10
	[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]安拆作业未严格按照产品说明书规定步骤执行，擅自更改作业流程、颠倒安装顺序的。
	
	3.1.3

	11
	安拆作业前未对通讯设备进行完好性检查。
	1
	2.2

	12
	安拆作业中，未能对零部件进行规范的标识与分类处理。
	
	3.3.2

	13
	突发停电时若吊有构件，构件未落地前擅自离开作业岗位。
	
	5.1

	14
	作业前未设置警戒区域，未张挂标识、标牌。 
	
	2.1

	15
	作业中未及时制止无关人员、车辆进入作业区域通行停留。 
	
	3.1.5

	16
	作业结束后，未对警戒区域开展全面安全检查的，直接解除现场警戒。
	
	4.3



[bookmark: _Toc12958][bookmark: _Toc26574]14　建筑起重机械安装拆卸工（履带式、轮胎起重机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	未严格遵循专项施工方案及产品使用说明书要求，擅自更改作业流程、颠倒安装拆卸顺序。
	12
	1.2

	2
	建筑起重机械出现故障或异常情况时，未立即停止使用，发出警报信号；或在故障和事故隐患消除前擅自重新投入使用。
	
	5.1

	3
	作业中发现主要结构件严重变形、开裂、连接件松动或脱落等险情时，未立即停止作业，发出警报信号。
	
	5.2

	4
	作业中使用的臂架支撑稳定性不足。
	6
	3.1.5

	5
	未对起重机械作业位置进行确认，拼装或拆卸场地未设置警戒区域。
	
	2.1

	6
	安装作业完成后，未对建筑起重机械进行自检、调试和试运转，未检查结构件是否完好，连接件、安全装置是否处于有效状态。
	
	4.1

	7
	夜间安装、拆卸、维护作业，未经专项方案审批，未配备充足照明、通讯设备，未安排专人监护。
	3
	1.1

	8
	作业前未核对安拆零部件规格、数量，检查零部件无变形、裂纹、开焊、严重锈蚀等缺陷。
	
	2.2

	9
	摘、挂物体时未确认立足点安全、物体绑扎位置不符合要求。
	
	3.1.2

	10
	作业中安全装置提示报警后未立即停止，并采取相应的措施。
	3
	3.1.3

	11
	吊装时未根据重物特性选择、使用符合安全标准的吊索具。
	
	3.1.4

	12
	大型部件吊装时，未拴设牵引绳控制摆动，避免碰撞已安装结构或周边设施。
	
	3.1.7

	13
	作业中途停止时，未对已安装或未拆除的部件采取临时固定措施，防止失稳坠落。
	1
	3.1.6

	14
	在更换零部件时随意放置，拆下的废旧部件未及时清理至地面指定区域。
	
	3.2.1

	15
	维护作业完成后，未进行空载试运行，检查各机构运转正常、无异常响声或渗漏。
	
	4.2



[bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc2956]15　建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	各安装部件的连接件，未按照相关规定进行完整安装并确保牢固可靠。
	12
	1.5

	2
	作业前未对部件结构焊缝是否存在开裂和部件是否存在变形等情况进行检查；未对导轨架、附墙架等部件铭牌标识是否缺失进行检查。
	
	2.2.3

	3
	加节至规定高度未安装附墙架即继续加节；导轨架自由端高度超出说明书要求；或拆卸导轨架时提前拆卸附墙架。
	6
	1.8

	4
	在使用吊杆进行拆装作业时超载；或当吊杆上存在悬挂物时启动吊笼；当人员在导轨架或附墙架上作业时，操作吊笼升降。
	
	1.9

	5
	进行防坠安全器坠落试验时，吊笼内仍载有人员。
	
	1.10

	6
	加节作业时未按规定校验导轨架垂直度，或附墙架安装位置、间距不符合规范。
	
	1.11

	7
	维护保养期间未切断施工升降机（物料提升机）电源，未拉下吊笼内极限开关，未能有效避免吊笼意外启动或触电风险。
	
	4.2.1

	8
	当工作电压波动幅度超过±5%时，未立即中止安装或拆卸作业。
	3
	2.1.2

	9
	夜间作业时缺乏有效照明措施即进行安装、拆卸或维护保养。
	
	4.2.3

	10
	在吊笼顶部进行安装、拆卸或维修作业时，工具、零件未固定牢靠，伸出吊笼安全防护栏外；或在作业中倚靠于吊笼顶部安全护栏。
	3
	1.6

	11
	加节作业时未在吊笼顶部进行安装作业。
	
	1.7

	12
	维护保养及维修期间，吊笼承载无关人员或装卸物料，未悬挂检修停用警示牌，或允许非作业人员进入作业区域。
	
	4.2.2

	13
	维护保养完成后未对施工升降机（物料提升机）进行试运行，未确认设备状态正常即投入启用。
	
	4.2.6

	14
	在施工升降机（物料提升机）拆卸作业前，未对各就位部件的连接与紧固情况进行认真检查。
	1
	3.3.1

	15
	作业完成后，未能及时清理吊笼内部及顶部的零件与工具，亦未清扫传动啮合部位的杂物。
	
	1.12



16　登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）
第一部分　吊篮
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	安全带、自锁器选型不当，或吊篮安全锁超过校验有效期、失效后仍继续作业。
	12
	1.2.1.2

	2
	安全带未可靠固定于独立设置的坠落防护安全绳，或多人共用同一根坠落防护安全绳。
	
	1.1.1
1.2.1.3

	3
	在吊篮作业范围内，与高压线或高压装置的安全距离不足10m仍继续作业者。
	
	1.1.2

	4
	吊篮内作业人员超过2人，使用双动力吊篮时操作人员允许单独一人进行作业。
	6
	1.1.3

	5
	在使用吊篮过程中，于空中攀爬窗口进出，或从一个吊篮跨越至另一个吊篮。
	
	1.3.1

	6
	在悬挂平台内使用梯子、凳子等登高工具进行作业。
	
	1.3.2

	7
	超载运行吊篮。
	
	1.3.3

	8
	在吊篮内放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品。
	
	1.3.7

	9
	进行电焊、喷涂作业时，未对提升机、钢丝绳、安全锁采取适当的防护措施。
	
	1.3.4

	10
	未经授权拆除吊篮上的任何部件，或在吊篮上安装其他附加设施。
	3
	1.3.6

	11
	悬挂平台出现倾斜时未及时调整，或在倾斜状态下继续进行作业。
	3
	1.3.9

	12
	作业过程中，设备出现异常情况时未及时将其回降至地面进行检修，而是带故障强行运行。
	
	1.3.10

	13
	作业结束后，未将悬挂平台平稳放置于地面或悬停空中未采取固定措施；未将各控制器复位至零位；未切断电源、锁闭电源箱。
	1
	1.4.1

	14
	作业前，未对吊篮实施安全检查，或未按要求在3至5m低空区域进行空载试运行。
	
	1.2.2

	15
	悬挂平台栏杆采用布料或不透风材料进行围挡。
	
	1.3.8

	16
	作业结束后未及时清除悬挂平台内的杂物以保持其整洁。
	
	1.4.3



[bookmark: _Toc224633458][bookmark: _Toc11988]第二部分　移动式升降工作平台
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	上机未穿戴五点式安全带，或安全带未锁扣于平台栏杆固定位置。
	12
	2.1.1

	2
	在平台运行范围内，与高压线或高压装置的安全距离不符合设备说明书要求。
	
	2.1.2

	3
	作业中发现设备存在安全隐患，未立即停止作业、未报告安全生产管理人员或单位负责人，仍带病作业。
	
	2.1.4

	4
	操作时臂架及平台任何部位靠近障碍物与高压线，存在触电与碰撞风险。
	6
	2.3.2

	5
	在非坚固、非平坦地面上，违规升起或伸出臂架。
	
	2.3.3

	6
	违规将升降工作平台当作起重机使用。
	
	2.3.6

	7
	闻到或察觉液化石油气、汽油、柴油等易燃易爆物质，仍强行启动机器。
	
	2.3.9

	8
	工作平台内作业人员超过规定的2人。
	3
	2.1.3

	9
	风阻系数等于0的剪叉式升降车，违规进行室外作业。
	
	2.1.7

	10
	野外作业未考虑地面应力，长时间停靠易造成设备倾斜。
	
	2.1.8

	11
	作业前未检查作业环境、设备状态、劳保用品即擅自开始作业。
	
	2.2.1
2.2.2
2.2.3

	12
	在工作平台被提升状态下，违规上下平台人员。 
	3
	2.3.5

	13
	在平台内放置梯子、脚手架，或倚靠设备部件放置梯子、脚手架。
	
	2.3.7

	14
	在机器任何部件上放置或系缚悬垂载荷。
	
	2.3.7

	15
	倾斜警报鸣响时，未小心降低平台至安全高度便移动设备。
	
	2.5.1

	16
	发生紧急情况时，未按规范使用紧急停止按钮与紧急下降系统。
	
	2.5.2

	17
	上机时未按规定采用 “三点式”方式上下设备。
	1
	2.1.9

	18
	作业中物料传递未使用专用工具袋或吊绳直接抛接传递。
	
	2.1.6

	19
	操作动作不平稳，产生不必要动载易引发设备异常运动。
	
	2.3.1

	20
	在平台内放置广告牌等增加风载荷的附加物。
	
	2.3.4

	21
	运输工具和材料分布不均匀，存在滑落或倾倒风险。
	
	2.3.8

	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146]22
	行驶或操作时未注意视线盲区、盲点及头顶障碍物。
	
	2.3.10

	23
	作业后未将平台降至最低、未用楔子垫车轮、停放位置不符合安全要求。
	
	2.4.1
2.4.2

	24
	设备充电未使用防爆插头插座，充电线规格小于4平方或长度超过15m。 
	
	2.4.4



[bookmark: _Toc22166][bookmark: _Toc20897]17　场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK28]第一部分　叉车
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	操作非法改造和维修、未经检验或检验不合格的叉车。
	12
	1.1.1

	2
	操作车架、门架、桥体或货叉发生塑性变形或存在明显裂纹，影响安全作业的叉车。
	12
	1.1.2

	3
	操作货叉定位功能失效或安全装置失灵的叉车。
	
	1.1.4

	4
	[bookmark: OLE_LINK33]在光线不明、场所不安全、视线受阻且无专人指挥的情况下作业。
	6
	1.1.5

	5
	超载进行货叉起降作业或超速行驶。
	
	1.3.2

	6
	未经批准叉运易燃、易爆等危险物品。
	
	1.3.10

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk237615411][bookmark: OLE_LINK7]7
	上下坡道时货叉未顺坡向上，或在坡道掉头、停车及在明显倾斜的路面行驶。
	6
	1.3.12

	8
	叉车作业时，人员在货叉下方、运行路径上站立停留，或从叉车两侧、后方攀爬车辆。
	
	1.3.15

	9
	拆垛、堆垛作业时，安全作业范围内存在无关人员。
	
	1.3.3

	10
	操作内燃机（或电池及线路）、燃油和液压管路等有漏电、漏气、漏水和漏油等现象的叉车。
	3
	1.2.1.3

	11
	未检查或操作起升链条张紧不适、锈蚀、裂纹、变形、转动阻滞，以及轮胎裂缝、变形的叉车。
	
	1.2.1.4

	12
	操作转向机构、液压系统、执行机构、操作装置和制动机构等欠保养的叉车。
	
	1.2.1.5

	13
	操作无后视镜、喇叭或后视镜、喇叭损坏的叉车。
	
	1.2.1.7

	14
	在视线不良或视线受阻时，未减速低速行驶且无专人指挥。
	
	1.3.4

	15
	起降、运送的物件未捆绑牢固，或起降运送无可靠措施的散装物件。
	
	1.3.5

	16
	未经批准，在场（厂）外短途转运。 
	1
	1.1.6

	17
	外观不整洁，妨碍司机视线；或安全警示装置、附件缺失。
	
	1.2.1.2

	18
	未在坚实平整的路面上行驶。
	
	1.2.2.4

	19
	车辆倒车、转弯、进出库门未低速行驶。
	
	1.3.1

	20
	穿越通道、路口未减速鸣笛，或行驶过程中货叉升降、货叉拖地行驶。
	
	1.3.6

	21
	叉运时货物重心位置过高，未处于货叉纵横中间位置且偏向根部。
	
	1.3.7

	22
	未根据货物重心合理调整货叉间距。
	
	1.3.8

	23
	叉运货物时，货物倾斜或一边着地。
	
	1.3.13

	24
	作业间隙，未拔出点火钥匙，未实施可靠驻车。
	
	1.3.14

	25
	停放时未将所有操作手柄归零。
	
	1.4.2



[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]第二部分　装载机
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	驾驶铲臂、铲斗等产生塑性变形或明显裂纹的，影响安全作业的装载机。
	12
	2.1.2

	2
	驾驶装载机铲装或铲运危险物品。
	12
	2.3.22

	3
	在光线不明、场所不安全、视线受阻且无专人指挥条件下作业。
	
	2.1.5

	4
	超载作业和超速行驶。
	6
	2.1.8

	5
	作业时，安全作业范围内存在无关人员。
	
	2.2.2.1

	6
	下坡时使用空挡滑行。
	
	2.3.7

	7
	铲斗从司机室上方越过。
	
	2.3.12

	8
	在明显倾斜或超出说明书规定爬坡能力的坡道上行驶，或在坡道进行转弯、掉头操作。
	
	2.3.18

	9
	内燃机（或电池及线路）、燃油和液压管路等有漏电、漏气、漏水和漏油等现象的装载机。
	3
	2.2.1.3

	10
	驾驶斗齿松动、磨损严重的装载机。
	
	2.2.1.4

	11
	驾驶照明、喇叭、后视镜、安全警示装置等附件不全、损坏或维护保养欠缺的装载机。
	
	2.2.1.7

	12
	铲斗载物行驶时进行急转弯或紧急制动操作。
	
	2.3.5

	13
	在铲斗提到最高位置时，运送物料和行驶。
	
	2.3.8

	14
	车厢容积与铲斗容量不匹配，使用大铲斗装小车厢。
	
	2.3.14

	15
	在大于3°的坡面上，铲斗往下坡方向俯身卸料。
	
	2.3.17

	16
	行驶至距边坡、沟槽边缘时，未保持1.5m以上的安全距离。
	
	2.3.15

	17
	在边坡、沟槽处卸料时，铲斗伸出边坡、沟槽的边缘。
	
	2.3.16

	18
	未经批准在项目部现场外行驶装载机。
	1
	2.1.6

	19
	装载机外观不整洁，妨碍司机视线。
	
	2.2.1.2

	20
	装载机铰接部分有松动现象。
	
	2.2.1.8

	21
	轮胎式装载机未在坚实平整的路面上行驶。
	
	2.2.2.4

	22
	车辆倒车、转弯、进出口时未低速行驶且行驶前未鸣笛示意；或倒车时未观察后视镜，未确认无人员及障碍物。
	
	2.3.1

	23
	在石块场地作业时未在轮胎上加装保护链条。
	
	2.3.3

	24
	铲装时未从正面铲料。
	
	2.3.6

	25
	行走过程中，铲斗过高或收铲斗或举臂。
	
	2.3.10

	26
	向车厢装料时，未保持物料装载均衡，偏载、超载。
	
	2.3.13

	27
	停放时未将所有操作手柄归零位。
	
	2.4.1

	28
	作业间隙，未关闭门窗、拔出电门钥匙、可靠驻车。
	1
	2.4.2


[bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc29448][bookmark: _Toc10229][bookmark: _Toc2699]
18　建筑焊工
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	动火作业区域未配备符合要求的消防器材，或现场临时消防用水未覆盖作业现场。
	12
	1.4
1.5

	2
	动火作业与具有火灾、爆炸风险的作业存在交叉作业时，未采取有效隔离措施。
	
	1.6

	3
	封闭空间作业未执行有限空间管理，或在封闭空间内作业时将气瓶及焊接电源置于封闭空间内部。
	
	1.7

	4
	使用非标准焊炬、割炬，或使用破损、报废的焊炬、割炬进行作业。
	
	3.1.5

	5
	减压器、回火防止器缺失或失效。
	
	2.1.1

	6
	焊接作业区域有易燃易爆物品、架空输电线路，未与之保持安全距离或未采取隔离防护措施。
	6
	2.2.3

	7
	动火作业区域未与其他区域之间进行有效防火分隔。
	
	1.2

	8
	动火作业未办理动火作业审批，更换动火人、动火作业点、动火方式等未重新办理作业申请；动火作业无专人进行现场监护。
	
	1.8
1.9

	9
	作业时，气瓶与动火作业点的距离小于10m，或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距小于5m，且两瓶均未远离火源、热源（距离小于10m）。
	
	3.1.2

	10
	焊接设备在无防护措施的情况下，存放在潮湿或有腐蚀性、爆炸等环境的场所。
	
	3.2.1

	11
	高空焊接未配备接火斗。
	
	1.1

	12
	焊接设备（焊机、焊钳等），无保护接地或接零保护。
	
	2.2.1

	13
	气焊、气割作业前，未检查连接气路的气密性，或使用已老化的橡皮气管。
	3
	2.1.2
2.1.3

	14
	焊接设备连接线缆规格不匹配，存在老化、破损、漏铜，电缆接头不牢固或电焊设备外露带电设备无防护措施。
	
	2.2.2
3.2.3

	15
	移动焊接设备时，未切断输入端电源。
	
	3.2.5

	16
	作业时未将氧气瓶、瓶阀、接头、减压器、软管及相关设备与油脂类物质、润滑脂及其他可燃或易爆物品相隔离，或采取相应防护措施。
	
	3.1.3

	17
	作业时使用沾染油污的手或带有油迹的手套碰触氧气瓶或氧气设备。
	3
	3.1.4

	18
	作业中止时，未关闭设备或焊机输出端。
	
	3.2.4

	19
	气瓶使用期间未采取相应防倾倒、防暴晒、防火烤等措施。
	
	3.1.1

	20
	焊接作业结束后，未将金属焊条和碳极从焊钳上取下，或未将焊钳置于安全位置并切断电源。
	1
	4.1

	21
	使用已经受潮的焊接设备进行作业。
	
	3.2.2

	22
	动火作业后，未对现场进行检查和清理。
	
	1.11



[bookmark: _Toc23849]19　建筑有限空间作业监护工
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作规则条款

	1
	未全程持续监护，擅离职守或违规进入有限空间参与作业。
	12
	1.2

	2
	在未实施气体检测或检测缺项的情况下，允许作业人员进入有限空间。
	
	2.2

	3
	在未采取机械通风措施或通风时间不足30min的情况下，允许作业人员进入有限空间。
	
	2.6

	4
	发现气体报警、人员不适等异常情况时，未立即组织作业人员撤离现场，未及时上报，或盲目进入施救。
	
	1.6
3.4
5.1

	5
	作业前未办理有限空间作业审批手续；或在有限空间内进行动火等危险作业前，未核实相应作业审批手续。
	6
	3.1

	6
	应使用机械强制通风却采取自然通风方式替代，风机、风管布置不符合要求，使用纯氧或富氧空气通风。
	
	2.7
3.13

	7
	未监督作业人员正确佩戴和使用个体防护装备，包括检查呼吸器气密性、确认全身式安全带系挂牢固等。
	
	2.10
2.11

	8
	[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK182]未按规定每15min记录一次作业过程气体检测结果，或伪造、遗漏检测数据。
	
	3.2

	9
	发现作业人员存在严重违章行为（如擅自摘除防护面具、关闭通讯设备、携带火源等）未及时予以制止。
	
	3.5
3.14

	10
	作业中断超过30min，作业人员再次进入前，未重新进行通风和气体检测。
	
	3.10

	11
	未按规定安排轮换作业，导致作业人员连续作业时间超过规定时限。
	
	3.8

	12
	未按作业方案控制有限空间内作业人数，或未制止未经允许的人员进入作业区域。
	3
	3.9

	13
	未配备通讯设备，影响与作业人员的实时联络；或通讯中断后未及时启动应急响应。
	3
	1.7
3.3

	14
	在爆炸危险环境中未使用防爆型通风设备；未保证全程通风，通风换气量不满足规定要求。
	
	3.11
3.12

	15
	气体检测点设置未遵循相关规范要求，竖向检测点少于3个（上、中、下部），或水平检测点少于2个（近端、远端）。
	
	2.5

	16
	准入检测时，检测人员未在有限空间外的上风侧进行检测，或检测仪停留时间不足60s。
	
	2.9

	17
	未根据有限空间内可能存在的危险有害因素类型，正确选择和设置气体检测报警仪的报警阈值。
	
	2.4

	18
	作业前实施初始气体检测时，未使用泵吸式气体检测报警仪进行检测；或可能存在爆炸风险的有限空间未采取防爆措施。
	
	2.8

	19
	未佩戴铭牌、袖标或服装标识等表明专职身份。
	1
	1.4

	20
	应急救援装备摆放位置不利于快速取用，或被随意挪用。
	
	1.8

	21
	作业前未对爬梯、踏步、安全梯等的牢固性与安全性进行检查。
	
	2.1

	22
	作业前未对出入口和有限空间内的杂物清理情况进行检查，通道和作业活动不畅通。
	
	2.12

	23
	未按规定履行有限空间作业完工后收尾职责，清点确认作业人员及工具，确认有限空间内无人员及遗留物；未关闭出入口、解除作业隔离防护措施、恢复现场环境；未向现场管理人员汇报作业情况并履行交接手续。
	
	4.1
4.2
4.3

	24
	使用气体检测仪前，未进行零点校准和外观检查。
	
	2.3

	25
	未及时处理或上报作业过程中发现的一般安全隐患。 
	
	3.15

	26
	未对有限空间内使用的电动工具进行检查（未确认选用Ⅲ类手持电动工具）。金属结构有限空间
	
	3.6

	27
	未能掌握基本院前急救知识，无法在紧急情况下实施初步救助（如未掌握心肺复苏流程）。
	
	5.2

	28
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]未检查有限空间内使用照明灯具额定电压是否符合规定（普通≤36V，金属结构有限空间≤24V，潮湿环境≤12V）
	
	3.7

	29
	未做好气体检测记录、监护记录等相关记录的整理、存档。
	
	4.4




[bookmark: _Toc25078]20　建筑桩机操作工
	序号
	违规行为
	扣分
	对应操作
规则条款

	1
	当桩机与架空输电线路的距离接近规定限值时，向架空输电线路靠近并突破限值。
	12
	1.4

	2
	操作擅自改装、改造或安全防护装置失效的桩机。
	
	1.7
1.13

	3
	操作主要结构件存在塑性变形、明显裂纹、焊缝开裂或严重锈蚀等影响安全作业的桩机。
	
	1.10

	4
	在斜坡上违规进行回转操作行为。
	6
	3.1.7

	5
	履带式桩机行走时，驱动轮未置于尾部位置。
	
	3.1.8

	6
	移位行走时，起重机带吊物或桩锤未落下。
	
	3.1.11

	7
	发生故障时作业或边维修边作业。
	
	3.2.2

	8
	携带吊载进行回转作业。
	
	3.2.6

	9
	桩机同时执行吊桩、吊锤、回转、行走等多项操作动作。
	
	3.2.7

	10
	作业过程中发现异响、紧固螺栓松动、漏气漏油、动力源故障等异常情况时，未立即停机检查并排除故障。
	
	3.2.8

	11
	吊装作业过程中，起重臂及吊物下方有人员站立。
	
	3.3.7

	12
	操作金属结构件连接松动、螺栓缺失或使用替代件的桩机。
	3

	1.2

	13
	使用已报废或不符合起重量要求的吊索、吊具。
	
	1.3
3.3.1

	14
	在场地的软硬边际处横跨软硬边际行走。
	
	3.1.9

	15
	在作业或行走时，违规搭载非操作人员。
	
	3.1.10

	16
	在有坡度的作业区，坡度不符合说明书规定时，未将桩机重心置于斜坡上方或未沿纵坡方向进行作业和行走。
	
	3.1.6

	17
	移位行走后，未重新校核桩架是否稳固，支撑是否可靠，安全装置是否有效等。
	
	3.1.12

	18
	违规进行侧面吊桩或远距离拖桩。
	
	3.3.6

	19
	吊物就位时，就位处的部件未可靠固定，未与吊物可靠连接，即解索摘钩。
	
	3.3.8

	20
	驾驶具有行驶功能的桩机在施工现场外道路行驶。
	1
	1.8

	21
	操作漏电、漏气、漏水、漏油或者桩架等金属构件存在裂缝、变形情况的桩机。
	
	2.3
2.4

	22
	未检查电源线、线路敷设、电箱及剩余电流动作保护器的状态。
	1
	2.6

	23
	移位前未观察行走线路是否平整坚实、是否存在障碍物。
	
	3.1.1

	24
	打桩操作过程中，当视线受阻时，未立即联系同班作业人员消除障碍。
	
	3.2.5

	25
	起吊重物时，吊耳损坏、吊点位置不当、吊索过锐角处无防护或捆绑不牢固。
	
	3.3.2

	26
	起吊长件、重件未拴系拉绳控制摆动，以致吊物碰撞桩架。
	
	3.3.4

	27
	未完成制动测试，未进行试吊，进行吊装作业。
	
	3.3.12

	28
	作业后，未按要求停放在坚实平整地面、未将桩锤落下并垫实、未切断动力电源，或轨道式桩架未夹紧夹轨器。
	
	4.1

	29
	停放时，未将所有手柄归至零位、未拔出电门钥匙、未锁好门窗。
	
	4.2
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