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[bookmark: _Toc211952364][bookmark: _Toc221291493]1 总则
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]1.0.1 为规范城市体检评估的基本要求、工作流程与技术方法，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于我国设市城市的体检评估工作，其他县级行政区划单位可参照执行。
1.0.3 城市体检评估工作应坚持以人为本、实事求是、因地制宜、统筹协调的原则。
1.0.4 城市体检评估工作除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc221291494][bookmark: _Toc211952365]2 术语
[bookmark: _Hlk216524148]2.0.1 城市体检评估  urban health check and assessment
采用主客观相结合的方法，分析评估城市建设成效，查找影响人民群众生产生活和城市建设的短板问题，综合评估城市发展状况并评估治理成效的过程。包括城市体检和定期评估。
2.0.2 城市体检  urban health check
在城市建设管理过程中，通过建立城市体检指标体系，查找一定时期内影响人民群众生产生活的突出问题以及影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项的活动。包括综合体检和专项体检。
2.0.3 综合体检 comprehensive urban health check
对城市建设整体情况开展的体检。
2.0.4 专项体检 special urban health check
[bookmark: OLE_LINK4]对专项领域、片区等开展的体检。
2.0.5 定期评估  periodic assessment
结合城市体检开展时序和工作需要，对一定时期内城市建设发展情况、城市体检工作开展情况和城市更新实施的成效等进行的评估。
[bookmark: _Toc221291495][bookmark: _Toc211952366]

3 基本规定
[bookmark: _Toc221291496]3.1 工作定位与内容
3.1.1 城市体检评估工作应围绕城市建设与治理重点领域开展，系统识别城市建设中存在的问题和风险，形成城市体检评估成果，并作为城市更新、规划建设管理等相关工作的技术依据。
[bookmark: OLE_LINK1]3.1.2 开展城市体检评估工作应遵循以下基本原则：
1 坚持问题导向。应划细城市体检单元，建立涵盖住房、小区（社区）、街区、城区（城市）的多层级体检体系，精准查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。
2 坚持目标导向。应树立城市“有机生命体”理念，围绕产城融合、职住平衡、生态宜居等发展目标，全面排查影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。
3 强化结果应用。应将城市体检作为城市更新的前提和重点，建立健全“发现问题-解决问题-评估效果-巩固提升”的闭环工作机制，科学指导城市更新行动。
3.1.3 城市体检应精准查找当期突出问题并指导年度实施计划；定期评估应结合国民经济和社会发展规划等周期定期开展，原则上为五年一次，侧重于阶段性成效评价与中长期趋势研判。
3.1.4 城市在开展城市体检工作时，应编制工作方案，明确体检的范围与对象、工作内容、时序安排、保障措施等内容。
[bookmark: _Toc221291497]3.2 体检类型与范围
3.2.1 城市体检应包括综合体检和专项体检，并应符合以下要求：
1 综合体检应对城市建设状况进行系统性、整体性分析诊断，原则上以五年为一个周期；
2 专项体检应结合综合体检查找出的突出问题或城市更新工作需要，对住房、城市公共服务设施、城市基础设施、历史文化保护传承等专项领域，或者既有小区、社区、老旧街区厂区等进行分析诊断，片区更新前应当开展专项体检；
3 因自然灾害导致房屋和市政基础设施受到损害的，应当开展专项体检；
4 专项体检应与综合体检统筹开展，建立指标衔接、数据互通、成果共享的协同机制。
3.2.2 综合体检应以城市建成区为基本体检范围，应按住房、小区（社区）、街区、城区（城市）等维度展开，各维度体检对象确定和范围划定应符合下列规定：
1 住房维度体检对象为各类居住建筑，不包括已拆迁或准备拆迁、经认定的D级危房、非住宅楼栋、未经认定但无法进入的危房、在建和未交付住宅，应以小区或社区为统计单元；
2 小区（社区）维度体检对象为居住小区和社区，小区和社区范围划定应以居民步行5min～10min，并满足基本生活服务需求为原则，宜结合社区管辖范围、城市干路、支路或用地边界等要素，综合考虑居住人口规模进行划定；
3 街区维度体检对象为街区体检单元，街区体检单元范围划定应以居民步行15min，并满足日常物质与文化生活需求为原则，宜结合街道或建制镇行政边界、城市干路、用地边界等要素，综合考虑居住人口规模进行划定；
4 城区（城市）维度体检对象为城区，城区范围划定应以建成区为基础，可结合实际需求扩展至市辖区或市域范围。
3.2.3 专项体检的体检范围应结合专项领域和城市更新需求综合确定。
3.3 体检流程与方法
3.3.1城市体检评估应包括工作方案制定、指标体系设置、数据采集、分析诊断、成果编制、成果应用、定期评估、信息平台建设等工作流程。
3.3.2 城市体检可综合采用指标量化分析、现场实地核查、居民问卷调查、座谈访谈、空间大数据分析等技术方法，做到主客观评价相结合、定量定性分析相结合。
3.3.3 综合体检与专项体检应统筹工作周期和实施安排，做好调查采集、分析诊断、问题识别及成果应用等环节的衔接。
[bookmark: _Toc221291498]3.4 体检成果与应用
3.4.1 城市体检应形成体检报告，体检报告应包括文本、图纸、附件，其内容应完整、准确，并应符合下列规定：
1 文本应包括工作概述、指标体系构建情况、指标分析与综合诊断、居民问卷调查结果、问题清单与整治建议清单情况、问题整治情况、治理对策与行动建议等内容；
2 图纸应包括涉及体检指标要求的相关图纸，应包括但不限于城市体检（建成区）范围图、问题空间位置分布图、设施现状分布图、设施覆盖率分析图等。图纸编制应符合国家现行空间数据与制图标准，统一空间坐标系与底图基准，并根据住房、小区（社区）、街区、城区（城市）等不同维度适配相应的表达深度。专项体检图纸应结合实际需求绘制；
3 附件应包括完整的指标数据表、问题清单、整治建议清单、居民问卷调查报告、专项体检报告等内容。
3.4.2 城市体检成果应加强全过程质量管控，确保成果客观、真实、可靠。
3.4.3 城市体检成果应用应符合以下要求：
1 综合体检成果应作为编制实施城市更新规划、年度实施计划、城市更新项目库的依据；
2 专项体检成果应充分应用于片区的策划与更新、项目方案的编制实施；
3 城市体检成果宜作为编制国民经济与社会发展规划、政府工作报告及相关专项规划，制定城市更新相关政策，系统推进城市功能完善与品质提升的重要参考。
3.4.4 城市体检工作应对上一周期问题整治情况进行分析评价，并形成独立章节纳入体检报告，问题整治情况章节应包括下列内容：
1 应分析体检发现问题的整治情况，针对限时解决和持续推进问题，分别调查已完成整治的数量占应整治数量的百分比；
2 宜分析既有整治措施的有效性及目标达成度；
3 宜对整治进度较慢或未采取整治措施的问题提出整治建议，持续推进问题解决。
[bookmark: _Toc221291499]3.5 定期评估与信息化建设
3.5.1 定期评估应以建立健全常态化、规范化的城市体检评估机制为目标，定期评估的内容可包括城市建设发展情况的定期评估、城市体检工作开展情况的定期评估和更新实施成效等。
3.5.2 定期评估报告应包括本周期城市体检工作概况、城市建设发展情况与城市体检工作回顾、对下一周期城市建设和体检工作的对策建议。定期评估成果可作为编制国民经济和社会发展五年规划、城市更新专项规划等的参考。
3.5.3 城市体检评估应建立统一、高效的信息化工作体系，建立健全城市体检评估数据库与信息平台。该体系须确保数据采集的规范性、评估过程的协同性、成果管理的动态性以及信息应用的安全性，为体检评估的常态化、精准化与智能化提供基础支撑。数据库与信息平台的具体建设要求，应符合本标准第7章的规定。

[bookmark: _Toc211952368][bookmark: _Toc221291500]4 指标体系
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]4.0.1 城市体检指标体系应坚持以人民为中心发展理念，坚持目标导向与问题导向，涵盖建设创新、宜居、韧性、美丽、文明、智慧城市等方面，形成以基础指标为核心、特色指标为补充的指标体系框架。城市体检指标体系应根据城市发展阶段与治理需求动态优化。
4.0.2 城市体检指标设置应遵循科学性、系统性和可操作性原则。指标数据应具备可量化、可感知、可评价的特性，并支持动态监测与周期性评价。
4.0.3 城市体检指标应包括指标名称、体检内容、计算方法、阈值标准及数据来源等核心要素。
4.0.4 指标阈值应根据国家与行业标准、上位规划目标、城市发展定位、历史演进趋势和相关工作目标要求科学设定，可根据城市规模、发展阶段与地域特征进行差异化确定或动态调整，并应符合下列规定：
1 应以国家、行业和地方现行标准规范与政策文件为基本依据；
2 应与城市发展目标和上位规划相衔接；
3 宜结合城市及所在区域特点，与发展功能定位相适应；
4 宜参考对标城市数据和城市自身历史数据进行校准与优化。
4.0.5 基础指标应覆盖住房、小区（社区）、街区、城区（城市）等维度，统筹设置衡量设施数量、建设质量与运营效能的指标，并应符合下列规定：
1 住房维度指标应关注安全耐久、功能完备、绿色智能等方面，宜设置评价房屋结构安全、围护安全、使用功能、节能改造、数字化改造等内容的指标；
2 小区（社区）维度应关注设施完善、环境宜居、管理健全等方面，宜设置评价小区社区服务设施配置、小区环境品质、物业管理水平等内容的指标；
3 街区维度应关注功能完善、整洁有序、特色活力等方面，宜设置评价公共服务设施覆盖率、街道环境整治、老旧街区更新改造需求等内容的指标；
4 城区（城市）维度应关注生态宜居、历史文化保护传承、产城融合、安全韧性、智慧高效等方面，宜设置城市基础设施与公共服务设施建设水平、历史文化保护传承、保障性住房建设、防洪排涝能力、应急避难场所建设、城市运行管理服务平台建设等内容的指标；
5 基础指标应具备通用性和稳定性，便于对比分析。
4.0.6特色指标应结合城市实际情况因地制宜设置，特色指标的选取应符合以下要求：
1 应结合城市发展定位、地方特色、城市更新需求和近期重点工作确定；
2 宜优先选用城市发展监测与绩效评价中常用的成熟指标；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]3 宜针对上一周期整治工作和更新项目实施成效设置整治成效类指标。
4.0.7 特色指标应定期动态调整，结合体检结果与城市发展建设重点，对特色指标的针对性、有效性和数据可得性进行评价。
4.0.8 专项体检指标应根据更新改造内容和实际工作需要设置。因自然灾害导致房屋和市政基础设施受到损害时开展的专项体检，应从房屋和市政基础设施的受损情况、运行功能和安全风险等方面设置指标体系。


[bookmark: _Toc221291501][bookmark: _Toc211952369]5 数据采集
[bookmark: _Toc221291502]5.1 基本规定
5.1.1 数据采集应包括指标数据采集和居民问卷调查等内容。
5.1.2 指标数据采集范围与居民问卷调查范围应与城市体检范围保持一致。
[bookmark: _Toc199319082][bookmark: _Toc221291503][bookmark: _Toc211952370]5.2 指标数据采集
5.2.1 数据采集应坚持实事求是，采集数据应准确、完整，真实，反映实际情况，并应符合以下要求：
1 应充分使用已有权威数据资源，避免重复调查；
2 当数据无法直接获取，需通过计算求得时，可按照各指标的体检内容要求，采集计算所需的分项数据，通过规范计算求得指标值；
3 对于反映城市物理环境质量、设施设备运行效能、建筑与结构安全等客观状态的指标，在无最新权威数据覆盖时，应采用专业仪器设备和规范的技术手段开展现场实测；
4 当个别指标数据缺失或无法获取时，宜按照科学合理的原则，采用替代数据测算、抽样调查推断等方法进行补充；在确保维度不缺失的前提下，可对确实无法获取数据的指标进行等效替换。
5.2.2 采集数据来源应以调查数据、政府部门和行业数据为基础，收集既有专项调查、市民服务热线、社会商业大数据等多源数据，并应符合以下要求：
1 调查数据宜包括专业机构、社区居委会、小区物业公司、专业单位等现场调查获取的数据；
2 政府部门和行业数据，除直接向住房城乡建设部门及水电气热等公用事业企业申请获取外，还应广泛接入发展改革、自然资源、生态环境、交通运输、教育、卫生健康、公安交管、民政等城市相关职能部门的统计与运行数据，以及各类规划、公报、专项工作报告等政府公开信息；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]3 既有专项调查数据宜包括城市更新统计调查、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查、城市危旧房摸底调查等相关调查数据。涉及房屋结构安全、燃气安全、桥梁结构安全等体检指标数据，应采用专业单位出具的调查鉴定等意见；
4 市民服务热线数据宜包括各城市人民政府设立的12345政务服务便民热线、市长信箱、手机短信、手机客户端、微博、微信等公共服务平台上的相关市民意见数据；
5 社会商业大数据宜包括手机信令数据、移动互联网数据等相关信息数据；
6 遥感影像数据宜包括利用遥感影像自动识别技术提取相关体检指标所需的地物矢量图斑，可运用在公共活动场地和公共绿地指标中，用于识别空间面积等；
7 街道社区提供数据宜结合既有资料调取并初步填报相关体检指标所需原始信息，主要涉及小区（社区）基本信息和房屋建筑基本情况；
8 居民问卷与座谈访谈数据宜包括居民通过手机扫码的方式进入居民问卷调查系统进行线上答题，并提出城市建设改善建议，和通过街道社区层面的座谈，校核指标数据，了解过往建设领域专项行动的具体措施和成效；
9 各城市可根据实际情况确定其他数据来源；
10 针对多源异构数据，应建立统一的数据口径与融合规范。当不同来源的数据在统计口径、空间边界或时间节点上存在差异时，应以政府权威统计或行业认定数据为主，以社会大数据、遥感影像等辅助数据为补充进行交叉校验，确保体检基础数据底板的一致性与唯一性。
5.2.3 数据的时效应符合下列要求：
1 处于实时更新状态的指标数据，应采集最新数据；
2 以年度统计数据为基础的指标数据，采集截止时间应为上一年度12月31日；
3 需计算变化数值或累计数值的指标数据，应采集相应时间范围内多个数据。
5.2.4 数据采集可采用人工智能、物联网等新技术、新方法，实现数据采集智能化、自动化、精准化。
[bookmark: _Toc211952371][bookmark: _Toc221291504][bookmark: _Hlk213854722]5.3 居民问卷调查
5.3.1 居民问卷调查对象应为城市建成区内年满16周岁、且已连续稳定居住半年及以上的常住居民。
5.3.2 居民问卷调查宜采用线上与线下相结合的抽样问卷方式，可辅以结构化的现场访谈。应确保调查渠道便捷，覆盖不同居民群体。
5.3.3 问卷内容应系统覆盖住房、小区（社区）、街区、城区（城市）等维度的体检主题，并包含受访者的基本社会经济属性信息。
5.3.4 居民问卷调查应采用以社区为基本单元的空间分层抽样方法，并应符合以下规定：
1 城市总样本量宜按建成区常住人口的0.6‰至1.5‰核定，且总样本量原则上不宜少于1500份。其中超大城市宜执行比例下限，中小城市宜采用比例上限或绝对数量下限；
2 样本在各城区宜均衡覆盖，按社区人口规模梯度设定最低样本量，性别和职业比例宜和本城市真实人口结构接近，女性比例不宜超过60%，党政机关或事业人员比例不宜超过25%。
5.3.5 回收的问卷数据应经过规范的数据清洗流程，剔除无效答卷，并进行标准化编码，以保障数据的质量与可用性。

[bookmark: _Toc221291505][bookmark: _Toc211952372]6 分析诊断
[bookmark: _Toc221291506]6.1 基本规定
6.1.1 城市体检应基于收集的指标数据，进行系统分析和综合诊断，明确问题成因、影响范围和紧迫程度，形成精准定位、分级分类的问题清单，为后续整治提供科学依据。
6.1.2 城市体检问题清单应系统梳理城市体检发现的各类问题，以问题描述、空间位置、严重程度、关联指标、成因分析为主要内容，明确问题的类型、属性和分布的重点地区，形成用于指导后续治理的标准化诊断文件。
6.1.3 整治建议清单应针对城市体检问题清单中的各项问题，提出目标清晰、措施具体、权责明确、时序合理的系统性解决方案。清单内容应涵盖整治目标、具体措施、责任主体、实施时序等要素，形成可实施、可跟踪、可考核的行动指引文件。整治建议应分类为限时解决和持续推进两类，分别对应涉及安全健康等紧迫问题和需中长期治理的系统性问题。
[bookmark: _Toc207297986][bookmark: _Toc221291507]6.2 指标分析
6.2.1 指标分析宜采用单项指标分析法、多项指标联动分析法、主客观结合分析法等分析方法。
6.2.2 单项指标分析应依据其预设的阈值标准进行评价。对于问题导向型指标，应直接对照安全、配套等刚性标准判断是否达标并识别具体问题空间位置；对于评价导向型指标，应结合历史数据、规划目标及对标城市数据进行趋势研判、目标达成度分析与横向比较，并与各地确定的标准或相关工作的目标任务进行对照评价。城市体检指标结果汇总应符合本标准附录A的规定。
6.2.3 多项指标联动分析应在单项指标分析基础上，综合运用空间叠合、聚类分析、相关性分析、时序趋势等方法，揭示两个及以上指标之间的内在关联、协同效应或矛盾冲突。可结合综合体检、专项体检分析结果，加强数据分析的交互融合。
6.2.4 主客观结合分析应将客观指标数据与居民问卷调查结果交叉验证，通过数据对比、交叉验证与空间耦合分析，重点诊断客观状况与主观感受之间的匹配、差异与矛盾关系。
[bookmark: _Toc221291508]6.3 问题诊断
6.3.1 开展问题诊断应按照一体化推进城市体检与城市更新工作要求，系统整合各类体检数据台账，再结合单项指标分析、多项指标联动分析及主客观结合分析结果，进行系统梳理与综合研判，形成城市体检问题清单。
6.3.2 问题清单应依据问题的空间维度、问题类型及严重程度，建立结构清晰、层次分明的问题分类体系，为后续的成因诊断与治理策略制定提供结构化基础。各维度问题清单应符合本标准附录B的规定。
[bookmark: _Toc207297987][bookmark: _Toc221291509]6.4 整治建议
6.4.1 整治建议应以城市体检问题清单为基础，将诊断出的问题逐项转化为面向实施的责任型行动清单。各维度整治建议清单应符合本标准附录C的规定。
6.4.2 清单内容应明确对应的整治目标、具体措施、责任主体、实施时序，确保形成可跟踪、可考核的闭环管理依据。
6.4.3 整治建议清单应依据问题性质、紧迫程度和与解决周期分为限时解决和持续推进两类，并应符合以下规定：
1 对于涉及安全、健康以及居民反映强烈的突出问题，应做到立行立改、限时解决；
2 对于客观诊断出的系统性短板或居民反映问题较多，但治理需要一定时间或需要持续投入的工作，应拟定中期整治行动计划，分步稳妥实施；
3 对于客观诊断出的局部性问题或居民反映的一般性问题，应拟定长期整治计划统筹推进问题解决；
4 对于长期未解决的问题，应比对往期体检整治建议清单提高整治优先级。
6.4.4整治效果判定应对照上一周期城市体检识别的问题清单，结合居民问卷调查，综合分析各项问题的整治措施实施进度、实际成效。


[bookmark: _Toc221291510][bookmark: _Toc211952377]7 数据库与信息平台
[bookmark: _Toc221291511][bookmark: _Toc211952378]7.1 城市体检评估数据库
7.1.1 城市体检评估数据库应涵盖文本、指标、空间、管理台账数据及元数据，实现过程与成果数据一体化管理。平台在保障数据安全前提下，宜采用标准或公开数据格式实现数据共享与交换。
7.1.2 城市体检评估数据库建设应包括数据预处理、数据检查校验、数据入库和入库后处理等步骤。入库数据应满足数据内容完整、数据格式和空间参考系统一、数据逻辑关联等要求。应建立统一的信息录入规程，实现问题清单与整治建议清单的数字化转化与空间落图，支撑城市信息模型（CIM）平台建设。
7.1.3 城市体检评估数据库应建立数据动态更新维护机制，实行分类、分级的数据更新频率。数据库内容应随城市体检和定期评估等工作及时更新，反映城市建设与运行变化；对于涉及城市基础设施生命线运行的关键安全指标数据，应提高数据采集频率；体检台账及各类清单、报告等成果数据应及时录入，确保信息时效性与连续性，支撑可持续对比分析与动态监测。
[bookmark: _Toc211952379][bookmark: _Toc221291512]7.2 信息平台
[bookmark: _Toc199319090]7.2.1 城市体检评估信息平台应以实现多源数据融合共享、智能分析诊断、动态监测预警、成果应用闭环为核心目标，构建服务于城市体检全流程的数字化支撑体系，并与城市更新全周期管理相衔接。平台应具备指标分析、动态监测、成效评估与指挥调度等核心能力，宜对接数字住建平台。平台宜依托国家房屋建筑和市政设施基础信息库、城市信息模型（CIM）平台等已有信息化平台进行建设，并同步整合城市既有相关数据资源，具备条件的城市应纳入城市更新统计调查、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据。
7.2.2 城市体检评估信息平台应服务于管理决策、专业技术、调研采集等多元需求，并逐步建设以下核心功能模块：
1 数据采集模块应提供部门填报、专业调查与居民问卷等工具；
2 辅助决策模块应支持多维度指标计算、分析与可视化，支持体检报告自动生成；
3 问题整治模块应实现问题清单与整治建议的在线管理与跟踪；
4 更新项目模块应支持或对接项目全生命周期管理功能；
5 成效评估模块应对城市更新等行动的实施效果进行综合评估；
6 统筹协调模块应支撑跨部门协同与工作统筹；
7 平台应支持针对专项体检的定制化应用场景开发。
7.2.3 城市体检评估信息平台应在基础硬件、基础软件、应用软件及信息安全等方面，符合国产化信息技术应用创新相关要求。平台安全保护等级应符合现行国家标准《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070的有关规定。涉及居民个人信息的问卷调查及手机信令等敏感数据，应建立严格的隐私保护机制，执行数据脱敏处理与分类分级管控。
7.2.4 城市体检评估信息平台宜集成运用人工智能与大模型、大数据、地理信息系统（GIS）及遥感等技术，以提升智能化水平：
1 人工智能与大模型应构建人工智能算法模型，实现问题识别分类，风险智能研判与预警；建立基于大模型的片区策划方案自动生成、城市体检知识问答等应用；
2 大数据应支持多源异构数据的采集、清洗、转换、存储与集成；
3 地理信息系统（GIS）及遥感应集成空间统计、空间拓扑、空间优化及空间模拟等算法模型，支撑体检指标空间分析。


[bookmark: _Toc211952380][bookmark: _Toc221291513][bookmark: _Hlk216526002]附录A 城市体检指标汇总表示例
表A.0.1 城市体检指标汇总表
	维度
	序号
	指标名称（单位）
	指标结果
	参考值/上一周期指标结果
	指标评价

	住房维度
	1
	XX
	XX
	……
	……

	
	2
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……

	小区（社区）
维度
	……
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……
	……





[bookmark: _Toc211952381][bookmark: _Toc221291514]附录B 各维度问题清单
表B.0.1 住房维度体检问题清单
	序号
	指标项（单位）
	体检结果
	问题表现

	1
	存在结构安全隐患的住宅（栋）
	XX
	共XX栋住宅存在XX问题，其中XXX栋存在……安全隐患，XXX栋存在……安全隐患

	……
	……
	……
	……



表B.0.2 小区（社区）维度体检问题清单
	序号
	指标项（单位）
	体检结果
	配建情况（是/否配建）
	居民问卷指标及评价结果
	问题表现

	
	
	
	
	
	用地/场地/建筑等规模不足
	功能不完善
	其他问题

	1
	XX
	XX
	是/否
	
	XX
	XX
	XX

	……
	……
	……
	……
	
	……
	……
	……



表B.0.3 街区维度体检问题清单
	序号
	指标项（单位）
	体检结果
	居民问卷指标及评价结果
	问题表现

	1
	XX
	XX
	
	XX

	……
	……
	……
	
	……



表B.0.4 城区维度体检问题清单
	问题清单项
	序号
	涉及指标（单位）
	指标值
	阈值
	居民问卷指标及评价结果
	问题分析

	XX
	1
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX

	
	2
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Toc221291515][bookmark: _Toc211952382]附录C 各维度整治建议清单
表C.0.1 住房维度体检整治建议清单
	序号
	问题涉及的指标项（单位）
	指标结果
	存在问题
	整治建议
	整治区域
	整治类型
	责任单位

	1
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX楼栋
	限时解决/持续推进
	XX部门/XX区政府/XX街道

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……



表C.0.2 小区（社区）维度体检整治建议清单
	序号
	问题涉及的指标项（单位）
	指标结果
	存在问题
	整治建议
	整治区域
	整治类型
	责任单位

	1
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX小区或XX点位
	限时解决/持续推进
	XX部门/XX区政府/XX街道

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……



表C.0.3 街区维度体检整治建议清单
	序号
	问题涉及的指标项（单位）
	指标结果
	存在问题
	整治建议
	整治区域
	整治类型
	责任单位

	1
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX社区或XX点位
	限时解决/持续推进
	XX部门/XX区政府/XX街道

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……






表C.0.4 城区维度体检整治建议清单
	问题领域
	指标名称（单位）/居民问卷选项
	指标值/居民问卷得分
	整治建议
	整治区域
	整治类型
	责任单位

	XX
	XX
	XX
	XX
	XX区或XX点位
	限时解决/持续推进
	XX部门/XX区政府

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……





[bookmark: _Toc221291516][bookmark: _Toc211952383]本标准用词说明
1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度的用词说明如下：
1）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。
2 标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。


[bookmark: _Toc221291517][bookmark: _Toc211952384]引用标准名录
1 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239
2 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240
3 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070
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