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1建筑电工
1.1建筑电工
在房屋市政工程（专业建筑工程可参照执行，下同）施工中，从事低压配电系统的安装、检查、维修、拆除作业。
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370]适用于施工现场用电工程中，电源中性点直接接地220V/380V三相四线制低压配电系统的安装、检查、维修、拆除作业。
2建筑架子工
2.1建筑架子工（普通脚手架）
在房屋市政工程施工中，从事作业脚手架、支撑脚手架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等登高架设、维护、拆除作业。
适用于施工现场扣件式、承插型盘扣式、碗扣式、轮扣式、门式等落地及悬挑式作业脚手架、支撑脚手架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等搭设、维护、拆除作业。
2.2建筑架子工（附着升降脚手架）
在房屋市政工程施工中，从事附着式升降脚手架的安装、调试、升降、维护、拆卸作业。
适用于施工现场手动、电动、液压等各种提升形式的附着式升降脚手架的安装、调试、升降、维护、拆卸作业。对附着升降脚手架的构造措施、提升机构、安全装置、控制系统进行日常检查、故障排查及维修保养并记录日志。
2.3建筑架子工（高处作业吊篮）
在房屋市政工程施工中，从事高处作业吊篮的安装、调试、拆卸、移位、维修保养作业。
适用于施工现场高处作业吊篮的安装、调试、拆卸、移位、维修保养作业。对高处作业吊篮悬挂平台、悬挂机构、提升机构、安全装置、电气控制系统等进行日常检查、故障排查及维修保养并记录日志。
3建筑起重司索信号工
3.1建筑起重司索信号工
在房屋市政工程施工中，从事对起吊物体进行绑扎、固定、挂钩、脱钩等司索作业和起重指挥作业。
适用于施工现场塔式、桥式、门式、履带式、汽车等各类起重机械吊装过程中，对起吊物进行绑扎、固定、挂钩、脱钩等操作，通过手势、旗语、鸣哨、无线对讲机等方式指挥起重机械司机进行吊装作业。
4建筑起重机械司机
4.1建筑起重机械司机（塔式起重机）
在房屋市政工程施工中，从事塔式起重机的操作。
适用于施工现场日常检查和调整塔式起重机，准备吊具，操作塔式起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。
4.2建筑起重机械司机（桥式、门式起重机）
在房屋市政工程施工中，从事桥式、门式起重机的操作。
适用于施工现场日常检查和调整桥式、门式起重机，准备吊具，操作桥式、门式起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。
4.3建筑起重机械司机（履带式、轮胎起重机）
在房屋市政工程施工中，从事履带式、轮胎起重机的操作。
适用于施工现场日常检查和调整履带式、轮胎起重机，准备吊具，操作履带式、轮胎起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。
4.4建筑起重机械司机（汽车起重机）
在房屋市政工程施工中，从事汽车起重机的操作。
适用于施工现场日常检查和调整汽车式起重机，准备吊具，操作汽车起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。
4.5建筑起重机械司机（施工升降机、物料提升机）
在房屋市政工程施工中，从事施工升降机、物料提升机的操作。
适用于施工现场日常检查和调整施工升降机、物料提升机，操作施工升降机、物料提升机，对材料、设备、人员等进行垂直运输作业。
5建筑起重机械安装拆卸工
5.1建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
在房屋市政工程施工中，从事塔式起重机的安装、调试、附着、顶升、加节、拆卸、维修保养作业。
适用于施工现场检查塔式起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、附着、顶升、加节、拆卸塔式起重机，对塔式起重机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、附着装置、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。
5.2建筑起重机械安装拆卸工（桥式、门式起重机）
在房屋市政工程施工中，从事桥式、门式起重机的安装、调试、拆卸、维修保养作业。
适用于施工现场检查桥式、门式起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、拆卸桥式、门式起重机，对桥式、门式起重机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。
5.3建筑起重机械安装拆卸工（履带式、轮胎起重机）
在房屋市政工程施工中，从事履带式、轮胎起重机的安装、调试、拆卸、维修保养作业。
适用于施工现场检查履带式、轮胎起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、拆卸履带式、轮胎起重机，对履带式、轮胎起重机的金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。
5.4建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）
在房屋市政工程施工中，从事施工升降机、物料提升机的安装、调试、附着、加节、拆卸、维修保养作业。
适用于施工现场检查施工升降机、物料提升机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、附着、加节、拆卸施工升降机、物料提升机，对施工升降机、物料提升机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、附着装置、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。
6登高设备操作工
6.1登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）
在房屋市政工程施工中，操作高处作业吊篮，剪叉式、臂架式、桅杆式等移动式升降工作平台，从事室内外装饰施工、管线架设，设备（设施）安装、检修、维护、拆除等作业。
适用于施工现场操作登高设备，进行建（构）筑物装饰施工（如抹灰、保温、镶贴、幕墙安装），建筑附属给水、排水、燃气、热力管线的架设与检修，以及其他高处设备（设施）的安装、检修、维护、拆除等作业。
7场（厂）内专用机动车辆司机
7.1场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）
在房屋市政工程施工中，从事叉车、装载机的操作。
适用于施工现场日常检查和检修叉车、装载机，操作叉车、装载机，对物品、物料、机械设备等进行装卸、搬运作业。
8建筑焊工
8.1建筑焊工
在房屋市政工程施工中，从事金属材料焊接、加工、热切割及焊缝修复等作业。
适用于施工现场的钢筋、钢板、管材等金属材料的焊接、加工或热切割，以及建筑钢结构（钢构件）的制造、安装、维修作业。
9建筑有限空间作业监护工
9.1建筑有限空间作业监护工
在房屋市政工程施工和维护中，对有限空间内实施的作业活动，从事现场安全监护的作业。
适用于对施工现场和维护期间存在通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧气含量不足等风险的封闭或部分封闭空间内实施的作业活动，进行现场安全监护的作业。
10建筑桩机操作工
10.1建筑桩机操作工
在房屋市政工程施工中，从事桩机的安装、调试、操作、拆卸等作业。
适用于施工现场桩机使用前的安装、调试，操作成桩机械进行桩基施工，以及使用后的拆卸等作业。
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